

**Nr sprawy: 14/2021/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 14/2021/BK/AutoInvent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia** *(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Gimbal, np.: Gremsy 7 lub równoważny** | ……………………………………………….  ***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Parametry techniczne:** |  |
|  | 1. Waga: nie większa niż 1860 g |  |
| 1. Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 3175 g |  |
| 1. Wymiary gimbala nie przekraczające: 260(W) x 253(D) x 345H) [mm] |  |
| 1. Wymiary mocowania kamer (z możliwością montażu dwóch kamer):  * Maksymalna głębokość liczona od środka ciężkości na podstawce kamery: nie mniejsza niż 150mm * Maksymalna wysokość liczona od szczytu podstawki kamery: nie mniejsza niż 170mm * Maksymalna szerokość: nie mniejsza niż180mm |  |
| 1. Napięcie wejściowe: 12-52V |  |
| 1. Połączenia: USB 2.0, CAN, UART, S-bus, Spektrum, PPM, Bluetooth |  |
| 1. Zakres wibracji nie gorszy niż ± 0.02° |  |
| 1. Maksymalna kontrolowana prędkość obrotu nie mniejsza niż:  * Pan: 180°/s * Tilt: 180°/s * Roll: 180°/s |  |
| 1. Zakresy mechaniczne nie mniejsze niż:  * Pan: ± 345° * Tilt: ±150° * Roll: + 80° do -260° |  |
| 1. Zakresy kontrolowane nie mniejsze niż:  * Pan: ±300° * Tilt: ±120° * Roll: ± 45° |  |
| 1. Okablowanie schowane wewnątrz konstrukcji |  |
| 1. Prąd pracy:  * Prąd stały: nie większy niż 300mA * Prąd chwilowy: nie większy niż 600mA * Prąd przy zablokowanym silniku: nie większy niż 4A |  |
| 1. Temperatura pracy: 0° C ~ 50° C |  |
| **2** | **Ilość:** |  |
|  | 1 szt. |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy