**Nr sprawy: 4/2023/NP Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**PARAMETRY JAKOŚCIOWE OSADÓW ŚCIEKOWYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Pierwiastek*** | ***Osad 1*** | ***Osad 2*** | ***Osad 3*** |
|  |
| Mo [mg/kg s.m.] | *2,74* | 2,61 | 2,64 |
| Cu [mg/kg s.m.] | *147,79* | 76,53 | 210 |
| Pb [mg/kg s.m.] | *36,6* | 39,18 | 146 |
| Zn [mg/kg s.m.] | *690,2* | 685 | 693 |
| Ni [mg/kg s.m.] | *17,6* | 16 | 37,4 |
| Co [mg/kg s.m.] | *3,9* | 3,9 | 3,7 |
| As [mg/kg s.m.] | *2* | 7,6 | 5,9 |
| Cd [mg/kg s.m.] | *1,3* | 0,92 | 8,3 |
| Cr [mg/kg s.m.] | *20,8* | 18,1 | 39,9 |
| Ba [mg/kg s.m.] | *290,7* | 498,3 | 320,4 |
| Sn [mg/kg s.m.] | *9,7* | 7,2 | 8,2 |
|  Hg [μg/kg s.m.] | *410* | *139* | *220* |